default-lease-time 600;

max-lease-time 7200;

ddns-update-style none;

authoritative;

subnet 192.168.4.0 netmask 255.255.255.0 {

range 192.168.4.30 192.168.4.40;

option routers 192.168.4.2;

option subnet-mask 255.255.255.0;

option domain-name-servers hn.ptitdao.vn;

option domain-name "ptitdao.vn";

}

Phần này mk chỉ định cho server cấp cho client, dòng đầu là địa chỉ MAC, dòng sau là IPv4. Tra địa chỉ MAC của máy win 7 nhé, các bạn có thể

k cần phần này cũng được

host win7-client {

hardware ethernet 00:0C:29:69:BA:64;

fixed-address 192.168.4.31;

}

Link: https://linuxhint.com/install\_dhcp\_server\_ubuntu/